**EASY CLEAN D STANDARD AYIRICI, DON KORUMALI ALANDA ZEMİN**

**ÜZERİNE MONTELİ (SABİT BOŞALTMA HATLI)**

DIN 4040’a uygun,polietilen malzemeden imal edilmiştir. Don tehlikesi olmayan alanlara montajı uygun, ayrı tortu-çamur tutuculu, çabuk açılıp kapanabilen polietilen kapaklı ve koku yapmayan sızdırmaz contalı, DN65 PN10 boşaltma flanşı (DIN 2501) veya DN 80 Storz B75 kaplini ve PN10 kaplinli vidanjör emiş bağlantılı, tortu ve yağ boşaltma borusu bulunan, harici monteli pompası ve otomasyona uygun cihaz kontol panosuna sahip,  (Pompa özellikleri: IP 68 koruma sınıfı, 400V, 50 Hz, minimum 3 kW; Pompa gücü yüklenici tarafından hazırlanan shop drawing çizimleri sonrasında yüklenici tarafından onaya sunulacak basma hattı basınç kayıpları çerçevesinde pompa gücü  güncellenmesi yüklenici sorumluluğunda ve birim fiyata dahildir.) Temizlik için sıcak su bağlantısı ya da sprey temizleme jeti bulunan yüksek basınçlı temizleme/yıkama sistemli, ve kontrol elemanı, doldurma ekipmanı ile birlikte,  temizlemeden tahliyeye manuel olarak geçebilen,  gerektiği noktada temiz su bağlantısı, yağ seviye ölçer alarm cihazı, iri tane tutucu ve numune alma ünitesi opsiyonları eklenmiş, EN 1825-1 normuna göre giriş-çıkış bağlantıları DN 150 SML pik döküm ve plastik boru bağlantılarına uygun, iç ve dış yüzeyi agresif yağ ve asitlere dayanıklı, taşıma ve montaj kolaylığı sağlayacak tedbirler alınmış temizliği kolaylaştıracak tortu barındırmayacak pürüzsüz yüzeyli, tam otomatik katı yağ ayırıcı temin ve montajı, çalışır vaziyette teslimi.

**Aksesuarları:** Numune alma odası, kapalı tip ikili atık su pompası, izleme camı, uzaktan kumanda, tele kontrol, sonic kontrol sistem seçenekleriyle.