**EASYCLEAN "G" YAĞ AYIRICI, DON KORUMALI ALANDA ZEMİN ÜZERİNE MONTELİ**

**(KAPAKTAN BOŞALTMA)**

DIN 4040’a uygun. Don tehlikesi olmayan alanlara montajı uygun, ayrı tortu-çamur tutuculu, çabuk açılıp kapanabilen polietilen kapaklı ve koku yapmayan sızdırmaz contalı,EN1825-1 normuna göre dizayn edilmiş, saf polietilenden imal edilmiş, iç ve dış yüzeyi agresif yağ ve

asitlere ve darbelere dayanıklı, koku sızdırmaz contalı cihaz içine kolay erişim için açılı yerleştirilmiş sızdırmaz çift kapaklardan boşaltımı yapılan, tam tortu boşaltma için DIN V 4040-2 ye göre dizayn edilmiş monoblok(tek parça, kaynak ve birleştirme yok) gövde yapısına sahip, don korumalı alanlarda Zemin üzerine müstakil montaja uygun, Yağ ayırıcı bağlantılar Giriş / çıkışlar DN 100 SML pik savurma döküm (DIN 19522) boru ve plastik (DIN 19560) boru bağlantısına uygundur. Taşıma ve montaj kolaylığı sağlayacak şekilde hafif malzemeden mamul ve forklift ve taşıma tutamaklı, temizliği kolaylaştıracak tortu

Barındırmayacak pürüzsüz yüzeyli, "G" serisi NG=… litre/saniye kapasiteli, DIBT sertifikalı zemin üzeri monte yağ ayırıcı.

**Aksesuarları:** Numune alma odası, kapalı tip ikili atık su pompası, izleme camı, uzaktan kumanda, tele kontrol, sonic kontrol sistem seçenekleriyle.